Załącznik nr 9a do SIWZ ZP/1/2025

**WYMAGANIA DOT. BAZY ZABIEGOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **pomieszczenia gabinety** | **wielkość urządzenia** | **dostęp z ilu stron** | **czy może być postawione przy ścianie** | **czy może stać w jednym pomieszczeniu z innym sprzętem** | **Ilość sprzętu** | **uwagi** |
| **GABINET MASAŻU** | | | | | | |
| masaż suchy | łóżko 70x210 | 4 | nie | nie | 1 |  |
| masaż wibracyjny | łóżko 70x210, urządzenie 60x50 | 4 | nie | nie | 1 |  |
| masaż stóp | 40x40 | przód | tak | tak | 1 |  |
| masaż na materacu | 200x65 | 1 | tak | tak | 1 |  |
| HYDRO JET łóżko wodne | 100x215 | 4 | tak, | tak | 2 | odległość od ściany min odległość 50-80cm |
| masaż boa-limfatyczny | 60x60 | 1 | tak | tak | 1 |  |
| **GABINET ZABIEGÓW WODNYCH** | | | | | | |
| stanowisko do kąpieli całkowitych | 90x200 | 2 | jw. | z wodnymi | 2 | miejsce na składowanie wiader do bieżącego zużycia |
| stanowisko do hydromasażu | 90x200 | 4 | tak | z wodnymi | 1 | + ewentualnie 1, duże koszty wody, do zastanowienia się.  swobodny dostęp do urządzenia, od strony technicznej 50-80cm |
| do kąpieli kwasowęglowej | przykładowe wymiary wanien: -200x90, - sucha częściowa 220x90, -sucha całościowa 130x130 | 4 | nie | nie | 1 | na zewnątrz butle z gazem (pomieszczenie zewnętrzne). swobodny dostęp do urządzenia, od strony technicznej 50-80cm |
| kąpiele częściowe rąk | 50x40 | przód | nie | nie | 3 | odległość od ściany min. 50 cm, bliskość mauzera, miejsce na składowanie wiader do bieżącego zużycia |
| kąpiele częściowe stóp | 50x50 | przód | nie | nie | 3 | odległość od ściany min. 50 cm, bliskość mauzera, miejsce na składowanie wiader do bieżącego zużycia |
| wirówka kończyn dolnych | 100x90 | 4 | nie | nie | 1 | odległość od ściany min. 50 cm, |
| wirówka kończyn górnych | 80x80 | 4 | nie | nie | 1 | odległość od ściany min. 50 cm, |
| mauzer na solankę minimum 1000 litrów osobne pomieszczenie |  | 3 | tak | z wodnymi | Min. 1 | dostęp od zewnątrz z koniecznością przepompowywania |
| magazyn na bieżące użycie soli i borowiny | solanka 1/2m, borowina 1/1m |  |  | z wodnymi | 1 | regały |
| bicze wodne |  | 4 | nie | z wodnymi | 1 | długość pomieszczenia 5m bez umywalki oraz przebieralnia dla pacjentów |
| **BOROWINA wymagana kuchnia borowinowa z wyciągiem i magazyn na borowinę** | | | | | | |
| leżanki w kabinie1 dłuższa | 190x60 | 2 | tak | nie | 4 | słuchawka prysznicowa instalacja wodno kanalizacyjna , kratka odpływowa, |
| krzesło w kabinie | 50x50 | 4 | tak | nie | 1 |
| stanowisko siedzące krzesło | 60x65 | 3 | tak | nie | 2 |
| kuchnia borowinowa | piec borowinowy 75x65, stół metalowy 70x100 regał 80x200 | 3 | tak | nie | 1 | pomieszczenie plus magazyn na zapas borowiny , wentylacja (okap nad podgrzewaczem) instalacja wodno kanalizacyjna , kratka odpływowa, regały magazynowe na bieżące użycie borowiny |
| miejsce na odpady borowinowe w gabinecie | 80x60 | 3 | tak | tak | 2 | Usytuowane blisko gabinetu i wyjścia na zewnątrz |
| **POLE MAGNETYCZNE** | | | | | | |
| leżanka | 80x220 |  | tak | z innymi tego typu | 1 |  |
| leżanka | 80x215 |  | tak | z innymi tego typu | 1 |  |
| krzesło | 60x35 |  | tak | z innymi tego typu | 1 |  |
| leżanka Viofor | 80x215 |  | tak | z innymi tego typu | 1 |  |
| **KRIOTERAPIA I LASEROTERAPIA leżanka i krzesło, zabiegi wykonywane jednocześnie co 15 min** | | | | | | |
| krioterapia | 50x75 |  | tak | tak - warunek ciągła obsługa pracownika | 1 | mnin odległości 80cm, wentylacja |
| laseroterapia | 130x60 |  | tak | 2 | wskazane brak okuć metalowych w kabinach |
| **ELEKTROTERAPIA** | | | | | | |
| stanowiska do prądów niskiej częstotliwości | 75x75 | 1 | tak | tak - warunek ciągła obsługa pracownika | 4 | aparat na stoliku |
| stanowiska średnia częstotliwość | 50x70 | 1 | tak | 2 | aparat na stoliku |
| zabiegi UD ultradźwięki | 60x60 | 1 | tak | 1 |  |
| fotele masujące | 90x150 | 2 | tak | tak | 2 |  |
| **ŚWIATŁOLECZNICTWO odległość lampy od pacjenta 1m** | | | | | | |
| lampa Solux | 80x60 | 1 | tak | tak | 2 |  |
| lampa Dermalight UV-B, UV-A | 80x90, | 4 | nie | nie | 1 | odległość zabiegowa 1m |
| kozetka 2 szt. | 80x220 | 3 | tak | tak | 2 |  |
| **SALA GIMNASTYCZNA mogą funkcjonować jednocześnie (grupa pacjentów na gimnastyce i na siłowni)** | | | | | | |
| materace | 200x70, | 4 | nie | tak z salą | 8 | odstęp 1m |
| rotor | 160x60 | 3 | tak | tak z salą | 1 |  |
| stepery | 50x50 | 3 | tak | tak z salą | 2 |  |
| orbitrek | 180x70 | 3 | tak | tak z salą | 1 |  |
| rowerek | 180x70 | 3 | tak | tak z salą | 3 |  |
| UGUL | 230x220 | 4 | nie | tak z salą | 1 | + ewentualnie 1 |
| drabinki | 180x300 | 3 | tak | tak z salą | 2 |  |
| przestrzeń na piłki duże | 10 piłek o śr. 1 m. | 3 | tak | tak z salą | 10 |  |
| szafa na przybory | 70x170 | 3 | tak | tak z salą | 1 |  |
| **POZOSTAŁE GABINETY** | | | | | | |
| SIS | 60x135 | 4 | nie | nie | 1 |  |
| urządzenia do fali uderzeniowej | 60x60 | 4 | tak | tak | 1 |  |
| inhalatory | stanowisko min. 90cm | przód | tak | nie | 5 | oddzielone stanowisko dla fizjoterapeuty |
| oddzielne gabinety 2 pom.: 1 szt. rozbudowa bazy zabiegowej i poszerzenie oferty, 1 szt. na rozlokowanie obecnego sprzętu z 3 kabinami |  | 4 | tak | nie | 2 |  |

**UWAGA**

1. wszystkie gabinety i stanowiska bezwarunkowo dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
2. w każdym gabinecie niezbędna jest umywalka,
3. w każdym gabinecie wodnym kratki ściekowe w podłodze.